ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Карусель «Гнездо». Тип 1
Aviator 451.14
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

1040
Ширина, ±20 мм

988
Высота, ±20 мм

806
Комплектация

Карусель «Гнездо». Тип 2 в сборе, шт.
1

Возрастная группа – от 3 до 7 лет
Высота падения – 0,59 м
Глубина бетонирования – 0,3 м

Карусель предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений.
Монтаж должен производиться путем бетонирования закладных/установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Металлические элементы:

Каркас выполнен из круглой трубы диаметром не менее 42 мм, 108 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм и 6 мм.

Корпус и ось вращения выполнены из стального листа толщиной не менее 3 мм и 6 мм.

«Гнездо» состоит из стальной рамы в обмотке из 3-прядного каната диаметром 19 мм и сетки, выполненной из 4-прядного армированного каната диаметром 16 мм. Диаметр качели «Гнездо» - 1000 мм.
Карусель оснащена валом с подшипниками.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




