ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качалка на пружине 
«Смарт-комета»

Aviator 442.01
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

832
Ширина, ±20 мм

270
Высота, ±20 мм

1000
Комплектация

Качалка на пружине в сборе, шт.
1

Возрастная группа – от 3 до 7 лет

Высота падения – 0,627 м
Глубина бетонирования – 0,3 м

Качалка на пружине «Смарт-комета» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений.

Монтаж должен производиться путем бетонирования закладных/установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Фанерные элементы:

Основная панель, накладка «Звезда» и сиденье выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Боковая проставка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 30 мм.

Металлические элементы:

Стальная пружина диаметром не менее 130 мм.

Верхняя и нижняя часть пружинного основания выполнены из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Ручки выполнены из пластика.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




