ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Игровой комплекс «Космическая станция» Тип 2

Aviator 311.59.13 исп.2
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

11600
Ширина, ±20 мм

4680
Высота, ±20 мм

4000
Каркас переднего туннеля (K(A1).1), шт.

1
Каркас ограждения (KO.1), шт.

1
Панель Тип 1 (F(A1).1.1), шт.

2
Панель Тип 2 (F(A1).1.2), шт.

2
Панель Тип 3 (F(A1).2.1), шт.

1
Панель Тип 4 (F(A1).2.2), шт.

2
Панель Тип 5 (F(A1).2.3), шт.

1
Панель Тип 6 (F(A1).3.1), шт.

2
Панель Тип 7 (F(A1).3.2), шт.

2
Панель Тип 8 (F(A1).4.1), шт.

1
Панель Тип 9 (F(A1).4.2), шт.

2
Панель Тип 10 (F(A1).4.3), шт.

1
Панель Тип 11 (F(A1).5.1), шт.

2
Панель Тип 12 (F(A1).5.2), шт.

2
Панель Тип 13 (F(A1).5.3), шт.

2
Панель Тип 14 (F(A1).5.4), шт.

2
Панель Тип 15 (F(A1).6.1), шт.

2
Панель Тип 16 (F(A1).6.2), шт.

2
Панель Тип 17 (F(A1).6.3), шт.

2
Панель Тип 18 (F(A1).6.4), шт.

2
Панель Тип 19 (F(A1).7.1), шт.

4
Панель Тип 20 (F(A1).7.2), шт.

4
Панель Тип 21 (F(A1).7.3), шт.

4
Панель Тип 22 (F(A1).7.4), шт.

4
Панель обшивочная Тип 1 (F(A1).8.1), шт.

12
Панель обшивочная Тип 2 (F(A1).8.2), шт.

2
Панель обшивочная Тип 3 (F(A1).8.3), шт.

2
Панель обшивочная Тип 4 (F(A1).8.4), шт.

8
Пол (F(A1).9), шт.

1
Накладка (F(A1).10), шт.

1
Панель ограждение горки Тип 1 (F(A1).11), шт.

1
Панель ограждение горки Тип 2 (F(A1).11-01), шт.

1
Каркас центрального туннеля (K(A2).1), шт.

1
Стяжка верхняя (ST(A2).1), шт.

2
Перекладина (ST(A2).2), шт.

1
Панель Тип 1 (F(A2).1.1), шт.

1
Панель Тип 2 (F(A2).1.2), шт.

1
Панель Тип 3 (F(A2).1.3), шт.

2
Панель Тип 4 (F(A2).2.1), шт.

1
Панель Тип 5 (F(A2).2.2), шт.

1
Панель Тип 6 (F(A2).2.3), шт.

1
Панель Тип 7 (F(A2).2.4), шт.

1
Панель Тип 8 (F(A2).3.1), шт.

1
Панель Тип 9 (F(A2).3.2), шт.

1
Панель Тип 10 (F(A2).3.3), шт.

2
Панель Тип 11 (F(A2).4.1), шт.

1
Панель Тип 12 (F(A2).4.2), шт.

1
Панель Тип 13 (F(A2).4.3), шт.

1
Панель Тип 14 (F(A2).4.4), шт.

1
Накладка Тип 1 (F(A2).5.1), шт.

2
Накладка Тип 2 (F(A2).5.2), шт.

4
Панель обшивочная Тип 1 (F(A2).6.1), шт.

8
Панель обшивочная Тип 2 (F(A2).6.2), шт.

2
Пол центрального туннеля (F(A2).7), шт.

1
Плашка (F(A2).8), шт.

1
Окно (pk.4.yellow), шт.

1
Каркас заднего туннеля (K(A3).1), шт.

1
Перекладина Тип 1 (ST(A3).1), шт.

1
Перекладина Тип 2 (ST(A3).2), шт.

1
Стяжка задняя (ST(A3).3), шт.

2
Лестница (ST(A3).4), шт.

1
Панель Тип 1 (F(A3).1.1), шт.

2
Панель Тип 2 (F(A3).1.2), шт.

2
Панель Тип 3 (F(A3).2.1), шт.

1
Панель Тип 4 (F(A3).2.2), шт.

3
Панель Тип 5 (F(A3).3.1), шт.

2
Панель Тип 6 (F(A3).3.2), шт.

1
Панель Тип 7 (F(A3).3.3), шт.

1
Панель Тип 8 (F(A3).4.1), шт.

1
Панель Тип 9 (F(A3).4.2), шт.

2
Панель Тип 10 (F(A3).4.3), шт.

1
Панель Тип 11 (F(A3).5.1), шт.

2
Панель Тип 12 (F(A3).5.2), шт.

2
Панель Тип 13 (F(A3).5.3), шт.

2
Панель Тип 14 (F(A3).5.4), шт.

2
Панель Тип 15 (F(A3).6.1), шт.

2
Панель Тип 16 (F(A3).6.2), шт.

2
Панель Тип 17 (F(A3).6.3), шт.

2
Панель Тип 18 (F(A3).6.4), шт.

2
Панель обшивочная Тип 1 (F(A3).7.1), шт.

12
Панель обшивочная Тип 2 (F(A3).7.2), шт.

2
Панель обшивочная Тип 3 (F(A3).7.3), шт.

2
Панель обшивочная Тип 4 (F(A3).7.4), шт.

8
Накладка Тип 1 (F(A3).8.1), шт.

1
Накладка Тип 2 (F(A3).8.2), шт.

2
Накладка Тип 3 (F(A3).8.3), шт.

2
Тыльная панель (F(A3).9.1), шт.

1
Накладка декоративная (F(A3).9.2), шт.

1
Пол заднего туннеля (F(A3).10), шт.

1
Окно (pk.4.yellow.2), шт.

1
Трубный туннель (A4), шт.

1
Канатный туннель (A5), шт.

1
Несущий каркас (A6.10), шт.

2
Стяжка Тип 1 (A6.20), шт.

2
Стяжка Тип 2 (A6.30), шт.

1
Панель подъемная (FW21.A6), шт.

1
Несущий каркас (A7.10), шт.

2
Стяжка (A7.20), шт.

3
Перекладина для каната (A7.30), шт.

1
Перило (A7.40), шт.

2
Канат (A7.50), шт.

1
Скалодром (FW21 (A7)), шт.

1
Зацеп для скалодрома, шт.

22
Пластиковый соединитель для фиксации труб (С25-25КС), шт.

2
Солнечная панель (A8), шт.

2
Канатный лаз (A9), шт.

1
Стойка Тип 1 (A13.1), шт.

10
Стойка Тип 2 (A13.2), шт.

6
Стойка Тип 3 (A13.3), шт.

2
Стойка Тип 4 (A13.4), шт.

2
Стойка Тип 5 (A13.5), шт.

2
Стойка Тип 6 (A13.6), шт.

2
Стойка горки Тип 1 (Ст.ск_2000-600-1), шт.

1
Стойка горки Тип 2 (Ст.ск_2000-600-2), шт.

1
Стойка горки Тип 3 (Ст.ск_2000-600-3), шт.

1
Стойка горки Тип 4 (Ст.ск_2000-600-4), шт.

1
Стартовый участок, шт.

1
Спиральный сегмент, шт.

6
Конечный участок, шт.

1
Ручка с габаритами 160х75 мм для детского игрового оборудования (РЧ75-120), шт.

4
Труба стягивающая Тип 1 (d42.853), шт.

4
Труба стягивающая Тип 2 (d42.1110), шт.

4
Труба стягивающая Тип 3 (d42.1198), шт.

2
Пластиковое крепление для трубы ДУ32 к трубе с наружным диаметром 57 мм 

(С57-Ду32), шт.

20
Возрастная группа – от 7 до 12 лет

Высота падения – 2 м
Глубина бетонирования – 0,4 м., 0,5 м., 0,62 м. и 0,82 м. 

Комплекс игровой «Космическая станция» предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:
Панель подъемная и скалодром выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 21 мм.
Солнечная панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 21 мм и монолитного поликарбоната толщиной не менее 4 мм. 
Панель Тип 1 (F(A1).1.1) – Тип 22 (F(A1).7.4), панель Тип 1 (F(A2).1.1) - панель Тип 14 (F(A2).4.4), панель ограждения горки Тип 1, Тип 2, панель обшивочная Тип 1 (F(A1).8.1) - Тип 4 (F(A1).8.4), панель обшивочная Тип 1 (F(A2).6.1) - панель обшивочная Тип 2 (F(A2).6.2), панель Тип 1 (F(A3).1.1) - панель Тип 18 (F(A3).6.4), панель обшивочная Тип 1 (F(A3).7.1) - панель обшивочная Тип 4 (F(A3).7.4), тыльная панель и накладка декоративная выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Пол, накладка, пол центрального туннеля, пол заднего туннеля и плашка выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Накладка Тип 1 (F(A2).5.1) – накладка Тип 2 (F(A2).5.2), накладка Тип 1 (F(A3).8.1) - накладка Тип 3 (F(A3).8.3) выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 21 мм.

Металлические элементы:
Несущий каркас (А6.10) и несущий каркас (A7.10) выполнены из профильной трубы сечением не менее 20х40 мм, 60х40 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стяжка, стяжка Тип 1 и стяжка Тип 2 выполнены из профильной трубы сечением не менее 60х40 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Перекладина, перекладина для каната, перило, перекладина Тип 1, перекладина Тип 2 и стяжка задняя выполнены из круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Трубный туннель выполнен из круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Стойка Тип 1 – Тип 6 выполнены из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 57 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Стойка горки Тип 1 и Тип 4 выполнены из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 57 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Стойка горки Тип 2 и Тип 3 выполнены из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 42 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Стяжка Тип 1 – Тип 3 выполнены из круглой трубы диаметром не менее 42 мм.

Каркас ограждения выполнен из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Каркас переднего туннеля и каркас заднего туннеля выполнены из профильной трубы сечением не менее 60х40 мм.
Каркас центрального туннеля выполнен из профильной трубы сечением не менее 60х40 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.
Стяжка верхняя выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Лестница выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойки горки выполнены из круглой трубы диаметром не менее 42 мм, 57 мм и профильной трубы сечением не менее 40х20 мм.
Канатные изделия:

Канат полипропиленовый диаметром не менее 40 мм. 

Канатный туннель и канатный лаз выполнены из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм.
Зацепы для скалодрома выполнены из пластика.

Ручки выполнены из полиамида.

Окно выполнено из монолитного поликарбоната толщиной не менее 4 мм.
Горка выполнена из пластика.
Высота ската горки 2000 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



