ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Беседка «Лесная сказка»

Aviator 722.04.01
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
6190
Ширина, ± 20 мм.
4430
Высота, ± 20 мм.
3090
Размеры по полу
Длина, ± 20 мм.
6000
Ширина, ± 20 мм.
4000
Комплектация

722.04.01.001 Стойка передняя, шт.

4

722.04.01.001-01 Стойка средняя, шт.

2

722.04.01.001-02 Стойка задняя, шт.

4

722.04.01.002 Доска каркаса пола, шт.

4

722.04.01.002-01 Доска каркаса пола, шт.

8

722.04.01.002-02 Доска каркаса пола, шт.

4

722.04.01.002-03 Доска каркаса пола, шт.

2

722.04.01.002-04 Доска каркаса пола, шт.

16

722.04.01.002-05 Доска каркаса пола, шт.

8

722.04.01.002-06 Стропило боковое, шт.

4

722.04.01.002-07 Стропило центральное, шт.

4

722.04.01.002-08 Обрешетка крыши, шт.

16

722.04.01.002-09 Обрешетка крыши, шт.

8

722.04.01.002-10 Доска каркаса стен, шт.

8

722.04.01.002-12 Доска каркаса стен, шт.

16

722.04.01.002-13 Доска каркаса стен, шт.

2

722.04.01.002-14 Доска каркаса стен, шт.

4

722.04.01.003 Пол, шт.

4

722.04.01.003-01 Пол, шт.

2

722.04.01.004-01 Борт, шт.

5

722.04.01.004-02 Борт передний, шт.

2

722.04.01.004-03 Борт боковой, шт.

2

722.04.01.004-04 Фронтон, шт.

2

722.04.01.004-05 Борт боковой малый, шт.

2

722.04.01.004-06 Фронтон центральный, шт.

1

351.005 Стойка каркаса гнутая, шт.

24

Профлист МП-20 L=4500 (оцинк.), шт.

6

Глубина бетонирования – 0,45 м

Беседка предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и отдыха пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое.  Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Фанерные элементы:

Пол выполнен из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Борт, борт передний, борт боковой, борт боковой малый, фронтон и фронтон центральный выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. 

Изображение на «Борт», «Борт передний», «Борт боковой», «Борт боковой малый», «Фронтон» и «Фронтон центральный» наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Деревянные детали:

Стойка передняя, стойка средняя и стойка задняя выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм.

Доска каркаса пола, стропило боковое и стропило центральное выполнены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 36х140 мм.
Обрешетка крыши и доска каркаса стен выполнены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм.

Металлические элементы:

Стойка каркаса гнутая выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм. 

Настил крыши выполнен из профлиста толщиной не менее 0,5 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



