                                                                                            ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Wave Элемент 0301

Aviator 623.03.01
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	Внешние размеры

Длина, мм

4040
Ширина, мм

1220
Высота, мм

700
Комплектация

Боковая панель (2 шт. с гравировкой), шт.
4
Соединитель боковин 640х140 мм, шт.
2
Обрешётка (доска 45х90) L =1190 мм, шт.
14
Планка стартовая 1190х140 мм, шт.
2
Скат 1220х1950 мм (FW 6 мм), шт.
2
Скат (1 слой) 1220х1950 мм (ФСФ 6 мм), шт.
2
Боковой кант 1910х40 мм, шт.
4
Стартовый участок 1220х200 мм, шт.
2
Изделие предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью спортивного развития.

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 
Монтаж должен производиться путем установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Фанерные элементы:

Боковая панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Соединитель боковин выполнен из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Планка стартовая выполнена из фанеры ФСФ или фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 21 мм.

Скат выполнен из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 6 мм.

Скат 1 слой выполнен из фанеры ФСФ толщиной не менее 6 мм.

Деревянные элементы:

Обрешетка выполнена из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм.

Металлические элементы:

Боковой кант выполнен из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Стартовый участок выполнен из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Крепеж оцинкованный. Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



