ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Оборудование уличное
«Самолетик «Малыш» 
Aviator 371.14 исп.1
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
2200
Ширина, ± 20 мм.
1450
Высота, ± 20 мм.
850
Комплектация

Стойка, шт.
2

Крыло большое, шт.
2

Боковина, шт.
2

Передняя панель, шт.
1

Панель, шт.
1

Панель под штурвал, шт.
1

Сиденье, шт.
1

Крыло маленькое, шт.
1

Стойка штурвала и пропеллера, шт.
2

Пропеллер, шт.
1

Штурвал, шт.
1

Спинка, шт.
1

Возрастная группа – от 3 до 7 лет.
Высота падения – 0,275 м.

Глубина бетонирования – 0,4 м.

Оборудование предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию с декорациями из фанеры ФСФ.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Фанерные элементы выполнены из фанеры ФСФ и фанеры с антискользящим покрытием.
Толщина фанерных элементов не менее 15 мм.

Металлические элементы выполнены из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 27 мм, арматуры диаметром не менее 10 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Крепеж оцинкованный. Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




