ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Комплекс спортивный «Турник тройной»
Aviator 651.03
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
2950
Ширина, ± 20 мм.
1550
Высота, ± 20 мм.
2450
Комплектация

Стойка L=2950 мм, шт.
2
Стойка L=2800 мм, шт.
1
Стойка L=2650 мм, шт.
1
Перекладина L=1290 мм, шт.
3
Хомут, шт.

6

Возрастная группа – от 12 лет.
Высота падения – 2,35 м.

Глубина бетонирования – 0,5 м.

Турник двойной предназначен для физического развития пользователей на спортивных площадках в школьных дворах, парках и других местах отдыха, а также для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес, может быть использован при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.
Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 
Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Металлические элементы:

Стойки выполнены из круглой трубы диаметром не менее 108 мм.

Перекладина выполнена из круглой трубы диаметром не менее 33 мм.

Все встраиваемое оборудование должно крепиться к вертикальным стойкам при помощи хомутов с отверстиями для перекладин, с фиксацией от проворота при помощи болтовых соединений.

Крепеж оцинкованный. 
Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



