ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Стойки волейбольные
Aviator 513.01
[image: image1.png]



	Внешние размеры

Высота, мм ± 20 мм.
2470
Комплектация

Стойка, шт.

2

Сетка, шт.

1

Глубина бетонирования – 0,5 м.

Стойки волейбольные предназначены для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, отвечает всем требованиям безопасности. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой цельносварную конструкцию.
Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Металлические элементы:

Стойка выполнена из профильной трубы сечением не менее 20х20 мм, 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 57 мм и прутка диаметром не менее 10 мм.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




