ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качели «Грааль»
Aviator 894.01 исп.8 
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
3490
Ширина, ± 20 мм.
1080
Высота, ± 20 мм.
2500
Комплектация

Подвес с гнездом, шт.
1
Перекладина, шт.
1
Стойка, шт.
2
Пластина, шт.
4
Возрастная группа – от 7 лет

Высота падения – 1,422 м

Глубина бетонирования – 1 м

Качели предназначены для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Металлические элементы:

Стойка выполнена из профильной трубы сечением не менее 140х140 мм.

Пластина выполнена из стального листа толщиной не менее 5 мм.

Перекладина выполнена из профильной трубы сечением не менее 140х140 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.

Изделие оснащено сиденьем на шарнирном подвесе. Подвес крепится через цепь с диаметром звена не менее 6 мм.

Качель «Гнездо» состоит из стальной рамы в обмотке из 3-прядного каната диаметром 19 мм и сетки, выполненной из 4-прядного армированного каната диаметром 16 мм. Диаметр качели «Гнездо» - 1000 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




