ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Башня для лазания с канатом
Aviator 363.01
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
925
Ширина, мм ± 20 мм.
925
Высота, мм ± 20 мм.
1740
Комплектация

Стойка для бетонирования, шт.

4

Панель с вырезами, шт.

1

Панель с зацепами, шт.

1

Панель со входом, шт.

1

Панель с вырезами и зацепами, шт.

1

Площадка, шт.

1

Оголовок башни, шт.

2

Оголовок башни с отверстием под канат, шт.

2

Накладка «Полусфера», шт.

5

Зацепы:

«Круг», шт.

4

«Треугольник», шт.

7

«Прямоугольник», шт.

3

Канат (диам.20) L=4400 мм, шт.

1

Высота падения – 0,57 м.

Глубина бетонирования – 0,35 м.

Башня для лазания с канатом предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Панель с вырезами, панель с зацепами, панель со входом, панель с вырезами и зацепами выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Площадка, оголовок башни, оголовок башни с отверстиями под канат, накладка «Полусфера», зацепы «Круг», «Треугольник» и «Прямоугольник» выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Металлические элементы:

Стойка для бетонирования выполнена из профильной трубы сечением не менее 25х25 мм.

Канат полипропиленовый диаметром не менее 20 мм. 

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




