ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Игровой комплекс 
«Стройка Трио» Тип 3
Aviator 311.60.06 исп.3
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

12920
Ширина, ±20 мм

5500
Высота, ±20 мм

4410
Возрастная группа – от 7 до 12 лет

Высота падения – 2,22 м

Комплекс игровой «Стройка Трио» предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Фанерные элементы:
Фанерные настилы выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 21 мм.
Накладка на стартовый сегмент горки и накладка на монолитный поликарбонат выполнены из фанеры ФСФ с толщиной не менее 15 мм.

Металлические элементы:
Боковины контейнеров выполнены из профильной трубы сечением не менее 60х30 мм, 100х50 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.
Рама крыши верхнего контейнера выполнена из профильной трубы сечением не менее 50х50 мм и 100х50 мм.

Рама пола верхнего контейнера выполнена из профильной трубы сечением не менее 50х50 мм, 100х50 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.

Рама крыши левого контейнера выполнена из профильной трубы сечением не менее 50х50 мм, 100х50 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Рама крыши правого контейнера выполнена из профильной трубы сечением не менее 50х50 мм, 60х30 мм, 100х50 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Торцевые рамы левого и правого контейнеров выполнены из профильной трубы сечением не менее 60х30 мм, 100х50 мм, 100х100 мм и стального перфорированного листа толщиной не менее 3 мм.
Торцевые рамы верхнего контейнера выполнены из профильной трубы сечением не менее 60х30 мм, 100х50 мм и стального перфорированного листа толщиной не менее 3 мм.

Настил верхнего контейнера выполнен из стального листа толщиной не менее 3 мм.
Лаз-дуга выполнен из круглой трубы диаметром не менее 27 мм, 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Поручень лаза выполнен из круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойка стартового сегмента горки выполнена из круглой трубы диаметром не менее 42 мм, стального листа толщиной не менее 3 мм и 5 мм, остальные стойки горки выполнены из круглой трубы диаметром не менее 57 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.

Опора сегмента горки выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм и 5 мм.
Боковины контейнеров обшиты монолитным поликарбонатом толщиной не менее 8 мм.

Канатные изделия выполнены из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм.
Горка выполнена из пластика.
Высота ската горки 2500 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



