ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качалка на пружине 
«Собака»

Aviator 443.28
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

730
Ширина, ±20 мм

300
Высота, ±20 мм

840
Комплектация

Качалка на пружине «Собака», шт.

1
Возрастная группа – от 3 до 7 лет

Высота падения – 0,54 м
Глубина бетонирования – 0,3 м

Качалка на пружине «Собака» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.

Монтаж должен производиться путем бетонирования закладных/установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Фанерные элементы:

Туловище выполнено из фанеры ФСФ толщиной не менее 30 мм.

Изображение на «Туловище» наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Деревянные элементы: 
Боковины выполнены из клееного бревна лиственницы диаметром не менее 240 мм.

Металлические элементы:

Стальная пружина диаметром не менее 130 мм.

Верхняя и нижняя часть пружинного основания выполнены из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




