ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Горка «Дино»
Aviator 41.02.01
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
2830
Ширина, мм ± 20 мм.
545
Высота, мм ± 20 мм.
1370
Комплектация

Передняя часть со скатом в сборе, шт.

1

Боковина, шт.

2

Соединитель, шт.

2

Перекладина опорная L=485 мм, шт.

2

Прижимная планка горки (верхняя), шт.

2

Площадка 650х485 мм, шт.

1

Ступень 220х485 мм, шт.

2

Подступенок 150х485 мм, шт.

3

Перекладина ограничительная горки L=485 мм, шт.

1

Стойка горки L=520 мм, шт.

6

Возрастная группа – от 2 до 7 лет.

Высота падения – 0,65 м.

Глубина бетонирования – 0,35 м.

Горка «Дино» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, отвечает всем требованиям безопасности. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Боковина, соединитель, передняя часть, накладка «Глаз» и прижимная планка горки выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Площадка и ступень выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 21 мм.

Подступенок выполнен из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Изображение на боковине наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Металлические элементы:

Стойка горки выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм.

Перекладина опорная выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Перекладина ограничительная горки выполнена из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Скат горки выполнен из нержавеющей стали толщиной не менее 1,2 мм. 
Высота ската горки 650 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




