ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Оборудование для игры с песком и водой «Ремесло»
Aviator 890.707
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
1500
Ширина, мм ± 20 мм.
760
Высота, мм ± 20 мм.
1300
Комплектация

Стойка с мельницей (бревно Ø180 мм) L=1950 мм, шт.

1

Стойка (бревно Ø180 мм) L=1800 мм, шт.

1

Доска столешницы (доска 36х140 мм) L=1180 мм, шт.

2

Доска опорная столика (доска 36х140 мм) L=250 мм, шт.

2

Стойка для ведерка, шт.

1

Узел вращения, шт.

1

Крыльчатка, шт.

1

Накопитель, шт.

1

Чаша для игры с песком, шт.

1

Сито, шт.

1

Шайба Ø45 мм, шт.

1

Панель накопителя, шт.

1

Верхняя панель накопителя, шт.

1

Ведерко с подвесом и держателем в сборе, шт.

1

Лак битумный, мл.

200

Глубина бетонирования – 0,5 м; 0,65 м.

Изделие предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Панель накопителя и верхняя панель накопителя выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Деревянные элементы:

Стойка и стойка с мельницей выполнены из клееного бревна лиственницы диаметром не менее 180 мм.

Доска столешницы и доска опорная столика выполнены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 36х140 мм.
Металлические элементы:

Стойка для ведерка выполнена из круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Узел вращения выполнен из круглой трубы диаметром не менее 27 мм, 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Крыльчатка выполнена из круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм.

Накопитель и сито выполнены из стального листа толщиной не менее 2 мм.
Чаша для игры с песком выполнена из стального нержавеющего листа толщиной не менее 2 мм.

Шайба выполнена из стального нержавеющего листа толщиной не менее 3 мм.

Ведерко выполнено из нержавеющей стали.
Подвес выполнен из цепи диаметром звена не менее 3 мм.

Держатель выполнен из HPL панели толщиной не менее 10 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




