ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Песочница «Космолет»
Aviator 351.05 исп.2
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	Внешние размеры в сложенном виде
Длина, ±20 мм

1450
Ширина, ±20 мм

1450
Высота, ±20 мм

520
Внешние размеры в раскрытом виде
Длина, ±20 мм

2875
Ширина, ±20 мм

1960
Высота, ±20 мм

456
Комплектация

Опора иллюминатора, шт.

1

Кольцо большое, шт.

1

Кольцо малое, шт.

1

Купол, шт.

1

Поручень, шт.

3
Стенка под петли, шт.

3
Стенка, шт.

1
Крышка передняя, шт.

1
Крышка боковая, шт.

2
Стойка, шт.

4
Возрастная группа – от 1 до 7 лет

Высота падения – 0,28 м

Глубина бетонирования – 0,32 м

Песочница «Космолет» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Кольцо большое, кольцо малое, стенка под петли, стенка, крышка передняя и крышка боковая выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Металлические элементы:

Поручень выполнен из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Опора иллюминатора выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойка выполнена из стального листа толщиной не менее 2,5 мм.
Купол выполнен из монолитного поликарбоната толщиной не менее 4 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



