ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Карусель с расширенными возможностями «Вжух»
Aviator 451.08 исп.3
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

2270
Ширина, ±20 мм

2270
Высота, ±20 мм

814
Комплектация

Карусель в сборе, шт.

1
Накладка декоративная, шт.

3
Обечайка, шт.

3
Возрастная группа – от 3 до 7 лет

Глубина бетонирования – 0,9 м

Карусель предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.
Монтаж должен производиться путем бетонирования.
Фанерные элементы:

Сидушка и накладка на штурвале выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Под покрытием на платформе используется фанера с антискользящим покрытием толщиной не менее 21 мм.

Металлические элементы:

Каркас основания выполнен из профильной трубы сечением не менее 25х25 мм, 40х40 мм, круглой трубы диаметром не менее 42 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм и 5 мм.

Платформа выполнена из круглой трубы диаметром не менее 42 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм и 6 мм. Настил выполнен из алюминиевого рифленого листа толщиной не менее 3 мм.
Каркас сидушки выполнен из круглой трубы диаметром не менее 27 мм, 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойки выполнены из круглой трубы диаметром не менее 57 мм, 76 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Калитка выполнена из круглой трубы диаметром не менее 27 мм.
Штурвал выполнен из круглой трубы диаметром не менее 27 мм, 48 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.

Накладка декоративная выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Обечайка выполнена из стального листа толщиной не менее 0,8 мм.

Карусель оснащена валом с подшипниками.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




