ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Ворота с 

баскетбольным щитом
Aviator 512.01
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
3160
Ширина, мм ± 20 мм.
2584
Высота, мм ± 20 мм.
3709
Комплектация

Боковина ворот, шт.

2

Перекладина верхняя, шт.

1

Перекладина стягивающая, шт.

2

Стойка баскетбольная, шт.

1

Рама для баскетбольного щита, шт.

1

Баскетбольный щит, шт.

1

Баскетбольное кольцо, шт.

1

Закладная стойки баскетбольной, шт.

1

Сетка для баскетбольного кольца, шт.

1

Сетка для футбольных ворот, шт.

1

Глубина бетонирования – 0,5 м.

Ворота с баскетбольным щитом предназначены для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, отвечает всем требованиям безопасности. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений.
Монтаж должен производиться путем бетонирования стойки.
Фанерные элементы:

Баскетбольный щит выполнен из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Изображение на «Баскетбольный щит» наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Металлические элементы:

Боковина ворот выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20, 60х60 мм, круглой трубы диаметром не менее 33 мм, 42 мм и прутка диаметром не менее 6 мм.

Стойка баскетбольная выполнена из профильной трубы сечением не менее 25х25, 40х40 мм, круглой трубы диаметром не менее 57 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм и 5 мм.

Перекладина верхняя выполнена из профильной трубы сечением не менее 60х60 мм, прутка диаметром не менее 6 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм. 

Перекладина стягивающая выполнена из круглой трубы диаметром не менее 42 мм.

Рама для баскетбольного щита выполнена из профильной трубы сечением не менее 25х25 мм

Баскетбольное кольцо выполнено из круглой трубы диаметром не менее 21 мм, прутка диаметром не менее 10 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Закладная стойки баскетбольной выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 57 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




