ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Горка «Каприз»
Aviator 541.04
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
5110
Ширина, мм ± 20 мм.
1100
Высота, мм ± 20 мм.
2490
Комплектация

Стойка L=2490 мм, шт.

4

Стойка L=900 мм, шт.

2

Доска площадки L=1100 мм, шт.

2

Доска площадки L=810 мм, шт.

2

Площадка 1100х1100 мм, шт.

1

Боковина лестницы, шт.

2

Ступень 900х220 мм, шт.

7

Подступенок 900х100 мм, шт.

7

Перила лестницы L=2195 мм, шт.

4

Горка Н=1500 мм в сборе, шт.

1

Защитное ограждение горки, шт.

2

Панель-ограждение горки, шт.

2

Перекладина ограничительная горки L=515 мм, шт.

1

Стойка горки L=520 мм, шт.

2

Ограждение металлическое, шт.

2

Стойка для бетонирования L=720 мм, шт.

6

Возрастная группа – от 7 до 12 лет.

Высота падения – 1,5 м.

Глубина бетонирования – 0,3 м; 0,5 м.

Горка «Каприз» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, отвечает всем требованиям безопасности. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Площадка и подступенок выполнены из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Ступень выполнена из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 21 мм.

Боковина лестницы, защитное ограждение горки и панель-ограждение горки выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. 

Деревянные элементы:

Стойка выполнена из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм.

Доска площадки выполнен из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм.

Перила лестницы выполнено из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 36х140 мм.

Металлические элементы:

Ограждение выполнено из круглой трубы диаметром не менее 21 мм, 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойка для бетонирования выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.
Перекладина ограничительная горки выполнена из круглой трубы диаметром 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Стойка горки выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм.

Горка H=1500 мм в сборе выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, опорных перекладин из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм. Скат горки выполнен из нержавеющей стали толщиной не менее 1,2 мм. 
Высота ската горки 1500 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




