ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качели "Армада 2 подвеса" 
Подвесы 
приобретаются отдельно
Aviator 894.14
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
3500
Ширина, ± 20 мм.
200
Высота, ± 20 мм.
2350
Комплектация

Стойка для бруса 180х200 (Aviator 351.007), шт.

4
Кронштейн для крепления (K.B200x180), шт.

2
Кронштейн для подвесов (WOOD) (K.W.138.60), шт.

4
Перекладина из бруса, L=3500мм (KCHA.B200x180.P.3500.001), шт.

1
Стойка из бруса, L=2170мм (KCHA.B200x180.S.2170.001), шт.

2
Возрастная группа – от 3 лет

Высота падения – 1,3 м

Глубина бетонирования – 0,715 м

Качели предназначены для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Деревянные элементы:

Стойки и перекладина выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 180х200 мм.

Металлические элементы:

Стойка для бруса, кронштейн для крепления и кронштейн для подвесов выполнены из стального листа толщиной не менее 5 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




