ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Урна «Май» 
Aviator 150.55.04
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
410
Ширина, мм ± 20 мм.
410
Высота, мм ± 20 мм.
820
Комплектация

Урна в сборе, шт.
1
Урна предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Каркас урны представляет собой цеольносварную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов 
(в комплект поставки не входят).
Деревянные элементы:

Планка урны выполнена из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 40х60 мм.

Металлические элементы:

Дверца урны выполнена из стального листа толщиной не менее 2 мм.

Корпус урны выполнен из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Вкладыш выполнен из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм.

Крепеж оцинкованный. 

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




