ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

	Наименование
	Характеристики

	Скамейка «Лагуна»
Aviator 123.10.01
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм
1500
Ширина, ±20 мм
660
Высота, ±20 мм
950
Комплектация

Боковая стойка правая, шт.
1
Боковая стойка левая, шт.
1
Центральная пластина L = 320 мм, шт.
1
Центральная пластина сиденья L = 250 мм, шт.
1
Центральная пластина спинки L = 380 мм, шт.
1
Планка скамьи (45х90) L = 1490 мм, шт.
1
Планка скамьи (40х60) L = 1490 мм, шт.
17
Рама для бетонирования, шт.

2

Глубина бетонирования – 0,3 м.

Скамейка предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и отдыха пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Деревянные детали:

Планки скамьи выполнены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 40х60 мм и 45х90 мм.

Металлические элементы:

Боковая стойка правая и боковая стойка левая выполнены из стального листа толщиной не менее 4 мм и 5 мм.

Центральная пластина, центральная пластина сиденья и центральная пластина спинки выполнены из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Рама для бетонирования выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



