ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Ограждение «Заборчик»
Aviator 181.08.03
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

2000
Ширина, ±20 мм

35
Высота, ±20 мм

670
Комплектация

Каркас, шт.

1

Планка, шт.

13

Глубина бетонирования – 0,3 м.

Ограждение предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек. 
Фанерные элементы:

Планка выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Металлические элементы:

Каркас выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



