ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Экскаватор 

(нержавеющая сталь)
Aviator 335.03.01
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
1160
Ширина, мм ± 20 мм.
250
Высота, мм ± 20 мм.
700
Комплектация

Стойка для бетонирования, шт.

1

Экскаватор в сборе, шт.

1

Глубина бетонирования – 0,5 м.

Экскаватор предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стойки.
Металлические элементы:

Опорно-поворотный узел выполнен из профильной нержавеющей трубы сечением не менее 50х50 мм, круглой нержавеющей трубы диаметром не менее 21 мм, 48 мм и стального нержавеющего листа толщиной не менее 3 мм и 4 мм.
Опора выполнена из круглой нержавеющей трубы диаметром не менее 48 мм и стального нержавеющего листа толщиной не менее 4 мм.
Рычаги выполнены из круглой нержавеющей трубы диаметром не менее 21 мм, 33 мм и 48 мм.
Ковш выполнен из стального нержавеющего листа толщиной не менее 1,5 мм.

Тяга выполнена из круглой нержавеющей трубы диаметром не менее 33 мм и 48 мм.

Стойка для бетонирования выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, 40х40 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Экскаватор оснащен валом с подшипниками.
Сиденье выполнено из пластика.

Ручки выполнены из термоэластопласта.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




