ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Игровой комплекс
«Смотровая площадка 

с боксом» 
Aviator 311.12.01 исп.3
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

8840
Ширина, ±20 мм

6190
Высота, ±20 мм

5500
Комплектация
Стойка для бетонирования (Aviator 351.003), шт.

18
Канатная сетка, шт.

1
Канатный подъем, шт.

4
Кронштейн для крепления бруса к брусу, шт.

8
Тоннельный лаз, шт.

1
Лаз волновой, шт.

1
Перекладина, шт.

8
Перило Т образное, шт.

3
Панель с 2 окнами, шт.

3
Панель с 1 окном, шт.

2
Панель с рыбкой, шт.

2
Интерактивная панель в сборе, шт.

1
Горка h=1500 мм, шт.

1
Стойка для бетонирования горки, шт.

2
Защитное ограждение горки, шт.

2
Перекладина горки, шт.

1
Стойка чайки, шт.

2
Стойка конечного сегмента тоннельной горки, шт.

1
Сегментная стойка тоннельной горки Тип 1, шт.

1
Сегментная стойка тоннельной горки Тип 2, шт.

1
Сегментная стойка тоннельной горки Тип 3, шт.

1
Сегментная стойка тоннельной горки Тип 4, шт.

1
Опора сегментов, шт.

4
Конечный сегмент тоннельной горки (TPEX.1), шт.

1
Сегмент тоннельной горки (TPTU620.1), шт.

1
Сегмент тоннельной горки (TPTU1200.1), шт.

2
Угловой сегмент тоннельной горки (TPTW30.1), шт.

2
Стойка из бруса Тип 1 L=4835 мм, шт.

8
Стойка из бруса Тип 2 L=1985 мм, шт.

1
Стойка из бруса Тип 3 L=3885 мм, шт.

2
Стойка из бруса Тип 4 L=3445 мм, шт.

3
Стойка из бруса Тип 5 L=1485 мм, шт.

1
Стойка из бруса Тип 6 L=1400 мм, шт.

3
Перекладина из бруса Тип 1 L=1900 мм, шт.

1
Перекладина из бруса Тип 2 L=1700 мм, шт.

2
Доска каркаса пола несущая Тип 1 (Доска 45х90, L=1900 мм), шт.

6
Доска каркаса пола несущая Тип 2 (Доска 45х90, L=1900 мм), шт.

2
Доска каркас пола стягивающая (Доска 45х90, L=710 мм), шт.

16
Крыша Тип 1, шт.

2
Крыша Тип 2, шт.

1
Крыша Тип 3, шт.

1
Чайка Тип 1, шт.

2
Чайка Тип 2, шт.

1
Панель боковая Тип 1, шт.

1
Панель боковая Тип 2, шт.

1
Панель боковая Тип 3 (С чайкой), шт.

1
Панель боковая Тип 4 (С проемом под скалодром), шт.

1
Накладка на проем, шт.

4
Панель передняя Тип 1 (С флажками), шт.

1
Флажок, шт.

9
Панель передняя Тип 2 (С креплением тоннельной горки), шт.

1
Панель тыльная верхняя, шт.

1
Панель для крепления крыши Тип 1, шт.

2
Панель для крепления крыши Тип 2, шт.

2
Панель для крепления крыши Тип 3, шт.

2
Панель перегородка верхняя, шт.

1
Панель перегородка центральная, шт.

1
Панель перегородка нижняя, шт.

1
Панель боковая Тип 5 (С флажками), шт.

1
Панель боковая Тип 6 (С флажками и креплением горки), шт.

1
Панель скалодром, шт.

1
Пол Тип 1, шт.

1
Пол Тип 2, шт.

1
Пол Тип 3, шт.

1
Пол Тип 4, шт.

1
Зацепы для скалодрома, шт.

10
Возрастная группа – от 7 до 12 лет

Высота падения – 2 м

Глубина бетонирования – 0,52 м

Игровой комплекс «Смотровая площадка с боксом» предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы выполнены из фанеры ФСФ и фанеры с антискользящим покрытием. Толщина фанерных элементов не менее 12 мм и 15 мм.

Изображения на фанерных элементах «Чайка Тип 1» и «Чайка Тип 2» наносятся методом
ультрафиолетовой печати. 
Деревянные детали изготовлены из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм и сухой строганной доски сечением не менее 45х90 мм.
Металлические элементы выполнены из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 21 мм, 27 мм, 33 мм, 57 мм, 76 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм, 4 мм, 5 мм и 6 мм.
Канатные изделия выполнены из армированного шестипрядного каната диаметром 16 мм.
Скат горки выполнен из нержавеющей стали толщиной не менее 1,2 мм. Высота ската горки 1,5 м.

Высота ската горки выполненной из пластики 2,1 м.
Окна на элементе «Панель с 2 окнами», «Панель с 1 окном», «Панель с рыбкой», выполнены из монолитного поликарбоната, толщиной не менее 3 мм. 
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



