ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Бум-дорожка «Змейка»

Aviator 525.01
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
3410
Ширина, мм ± 20 мм.
1890
Высота, мм ± 20 мм.
310
Комплектация

Стойка, шт.

13

Фанера ø 380, шт.

5

Фанера ø 320, шт.

8

Профиль, шт.

2

Высота падения – 0,31 м.

Глубина бетонирования – 0,3 м.

Бум-дорожка «Змейка» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Фанера ø 380 и фанера ø 320 выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.
Металлические элементы:

Стойка выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х40 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Профиль выполнен из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




