ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качалка на пружине 
«Субмарина»

Aviator 443.16
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

996
Ширина, ±20 мм

430
Высота, ±20 мм

890
Комплектация

Качалка на пружине «Субмарина», шт.

1
Возрастная группа – от 3 до 7 лет

Высота падения – 0,499 м
Глубина бетонирования – 0,3 м

Качалка на пружине «Субмарина» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений.

Монтаж должен производиться путем бетонирования закладных/установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Фанерные элементы:

Боковина выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Сидушка выполнена из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм.

Изображение на боковину наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Металлические элементы:

Перекладина выполнена из круглой трубы диаметром не менее 27 мм.

Стальная пружина диаметром не менее 130 мм.

Верхняя и нижняя часть пружинного основания выполнены из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




