ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качалка на пружине 
«Самолет» Тип 2
Aviator 443.04
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

920
Ширина, ±20 мм

760
Высота, ±20 мм

827
Комплектация

Качалка на пружине «Самолет», шт.
1
Возрастная группа – от 3 до 7 лет

Высота падения – 0,61 м
Глубина бетонирования – 0,3 м

Качалка на пружине «Самолет» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.

Монтаж должен производиться путем бетонирования закладных/установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Фанерные элементы:

Пропеллер выполнен из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Деревянные элементы: 
Корпус выполнен из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм.

Крылья выполнены из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 36х140 мм.

Металлические элементы:

Стальная пружина диаметром не менее 130 мм.

Верхняя и нижняя часть пружинного основания выполнены из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Поручень выполнен из круглой нержавеющей трубы диаметром не менее 21 мм и стального нержавеющего листа толщиной не менее 3 мм.

Кронштейн Винта выполнен из круглой трубы диаметром не менее 27 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




