ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Ворота футбольные «Профессионал»
(Сетка в комплекте)
Aviator 511.03
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
7500
Ширина, ± 20 мм.
2140
Высота, ± 20 мм.
2500
Комплектация
Передняя часть боковины, шт.

2

Задняя часть боковины, шт.

2

Перекладина верхняя, шт.

1

Перекладина нижняя, шт.

1

Сетка, шт.
1
Глубина бетонирования – 0,5 м.

Футбольные ворота предназначены для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.
Металлические элементы выполнены из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, круглой трубы диаметром не менее 48 мм, 57 мм, 76 мм, 89 мм, стального круга диаметром не менее 6 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




