ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Навес для песочницы «Цветок»

Aviator 351.005 
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	Внешние размеры

Длина, мм

1180
Ширина, мм

1110
Высота, мм

1800
Комплектность
Металлокаркас навеса, шт.
1
Панель «Цветок», шт.
1
Накладка, шт.
1
Глубина бетонирования – 0,5 м

Навес для песочницы предназначен для организации тени и обеспечивает защиту детей от солнца и атмосферных осадков во время игр с песком. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений.
Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Панель «Цветок» и накладка выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Металлические элементы:

Металлокаркас навеса выполнен из профильной трубы сечением не менее 20х20 мм, 20х40 мм, 40х40 мм и арматуры диаметром не менее 10 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



