                                                                                            ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Рельс прямой
Aviator 623.00.01
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	Внешние размеры

Длина, мм

4450
Ширина, мм

50
Высота, мм

250
Комплектация

Рельс прямой, шт.
1
Изделие предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью спортивного развития.

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой цельносварную конструкцию. 

Монтаж должен производиться путем установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).
Металлические элементы:

Рельс прямой выполнен из круглой трубы диаметром не менее 48 мм, 57 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



