ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качалка на пружине 
«Барашек»

Aviator 441.07 исп.6
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

783
Ширина, ±20 мм

544
Высота, ±20 мм

710
Комплектация

Качалка на пружине в сборе, шт.
1

Возрастная группа – от 3 до 7 лет

Высота падения – 0,576 м
Глубина бетонирования – 0,3 м

Качалка на пружине «Барашек» предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.

Монтаж должен производиться путем бетонирования закладных/установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).

Деревянные детали: 
Голова выполнена из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 200х180 мм.

Туловище выполнено из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 150х150 мм и сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 36х140 и 45х190 мм.

Металлические элементы:

Стальная пружина диаметром не менее 130 мм.

Верхняя и нижняя часть пружинного основания выполнены из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Перекладина выполнена из круглой трубы диаметром не менее 42 мм, шара диаметром не менее 50 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.
Рожки выполнены из круглой нержавеющей трубы диаметром не менее 21 мм и стального нержавеющего листа толщиной не менее 3 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




