ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Балансир «Дуо»

Aviator 443.23 исп.1
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
3000
Ширина, мм ± 20 мм.
600
Высота, мм ± 20 мм.
890
Комплектация

Узел балансира SSW.1.550.001_CБ, шт.
1
Поручень, шт.
2
Стойка декоративная L = 490 мм, шт.
2
Маятник L = 3000 мм, шт.
1
Амортизатор 500х200 мм, шт.
2
Возрастная группа – от 7 до 12 лет.

Высота падения – 0,95 м.

Качалка – балансир предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов 
(в комплект поставки не входят).
Деревянные элементы:

Маятник и декоративная стойка выполнены из клееного бревна лиственницы диаметром не менее 180 мм.
Металлические элементы:

Поручень выполнен из круглой трубы диаметром не менее 21 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Узел балансира выполнен из профильной трубы сечением не менее 60х60 мм, круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм и 5 мм.

Резиновые амортизаторы выполнены из конвейерной ленты толщиной не менее 9 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




