ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Карусель с рулем «Смарт 2»
Aviator 451.02
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

1490
Ширина, ±20 мм

1490
Высота, ±20 мм

800
Комплектация

450.210 Узел вращения, шт.

1

450.520 Руль с заглушкой d76 черная (76ПЧС), шт.

1

450.530 Рулевой стакан, шт.

1

450.540 Каркас скамьи, шт.

2

451.02.601 Платформа, шт.

1

451.02.603 Сегмент сидушки, шт.

2

451.02.603-01 Накладка на руль, шт.

2

Возрастная группа – от 3 до 7 лет

Высота падения – 0,139 м
Глубина бетонирования – 0,3 м

Карусель предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений.
Монтаж должен производиться путем бетонирования закладных/установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов (в комплект поставки не входят).

Фанерные элементы:

Платформа выполнена из фанеры с антискользящим покрытием толщиной не менее 30 мм.

Сегмент сидушки и накладка на руль выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Металлические элементы:

Каркас скамьи выполнен из круглой трубы диаметром не менее 33 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Основание выполнено из профильной трубы сечением не менее 20х20 мм и 20х40 мм.

Рулевой стакан выполнен из круглой трубы диаметром не менее 133 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.
Руль выполнен из профильной трубы сечением не менее 25х25 мм, круглой трубы диаметром не менее 27 мм, 76 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.

Карусель оснащена валом с подшипниками.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




