ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качели на брусе «2 гнезда»
Aviator 422.07 исп.7 
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	Внешние размеры

Длина, ± 20 мм.
5680
Ширина, ± 20 мм.
1950
Высота, ± 20 мм.
2370
Комплектация

Стойка для бетонирования

(Aviator 351.003), шт.
6

Подвес “Гнездо” (H=2,17м)

(Aviator 420.217.04), шт.
2

Перекладина качели “Гнездо” (торец 90°) (H=2,17м)

(SWGB.2170.011-002_НМ1 СБ), шт.
2
Стойка из бруса боковая 2490 мм

(SWGB.2170.010-B100.001_П1), шт.
4
Стойка из бруса центральная 2490 мм

(SWGB.2170.010-B100.002_П1), шт.
2
Панель верхняя

(SWGB.2170.110-F15.001_Б1), шт.
2
Возрастная группа – от 7 лет

Высота падения – 1,34 м

Глубина бетонирования – 0,45 м; 0,51 м
Качели предназначены для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Панель верхняя выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Деревянные элементы:

Стойка из бруса боковая и стойка из бруса центральная выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 100х100 мм.

Металлические элементы:

Перекладина качели «Гнездо» выполнена из круглой трубы диаметром не менее 57 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.

Стойка для бетонирования выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Изделие оснащено сиденьем на шарнирном подвесе. Подвес крепится через цепь с диаметром звена не менее 6 мм.

Качель «Гнездо» состоит из стальной рамы в обмотке из 3-прядного каната диаметром 19 мм и сетки, выполненной из 4-прядного армированного каната диаметром 16 мм. Диаметр качели «Гнездо» - 1000 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




