ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

	Наименование
	Характеристики

	Скамейка со спинкой «Двор»
Aviator 129.01.03
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм
1990
Ширина, ±20 мм
620
Высота, ±20 мм
790
Комплектация

Боковая опора скамьи, шт.

2

Опора скамьи 1868х395х40 мм, шт.

1

Опора спинки скамьи 1868х280х40 мм, шт.

1

Планка скамьи (доска 45х90 мм) L=1990 мм, шт.

7

Подлокотник (доска 40х60 мм) L=515 мм, шт.

2

Глубина бетонирования – 0,35 м.

Скамья предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и отдыха пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.
Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Деревянные детали:

Планка скамьи выполнена из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 45х90 мм

Подлокотник выполнен из сухой строганой доски хвойных пород сечением не менее 40х60 мм.

Металлические элементы:

Боковая опора скамьи выполнена из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, 40х40 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Опора скамьи и опора спинки скамьи выполнены из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм и стального листа толщиной не менее 4 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



