ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Качалка – балансир «Скрепка»

Aviator 431.01
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
2360
Ширина, мм ± 20 мм.
430
Высота, мм ± 20 мм.
700
Комплектация

Основание качалки, шт.
1
Маятник, шт.
1
Сиденье, шт.
2
Амортизатор резиновый, шт.
2
Возрастная группа – от 3 до 12 лет.
Высота падения – 0,81 м.
Глубина бетонирования – 0,55 м.
Качалка – балансир предназначена для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек.

Фанерные элементы:

Сиденье выполнено из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.

Металлические элементы:

Маятник выполнен из профильной трубы сечением не менее 60х60 мм, круглой трубы диаметром не менее 21 мм, 42 мм и стального листа толщиной не менее 3 мм.
Основание качалки выполнено из профильной трубы сечением не менее 40х20 мм, 60х40 мм, круглой трубы диаметром не менее 42 мм, прутка диаметром не менее 10 мм и стального листа толщиной не менее 5 мм.
Резиновые амортизаторы выполнены из конвейерной ленты толщиной не менее 9 мм.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




