ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Информационный стенд

Aviator 191.10
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	Внешние размеры

Длина, мм ± 20 мм.
270
Ширина, мм ± 20 мм.
270
Высота, мм ± 20 мм.
1200
Комплектация

Стенд в сборе, шт.
1
Информационный стенд предназначен для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию. 
Сборка производится при помощи резьбовых соединений. 

Монтаж должен производиться путем установки на бетонное основание с помощью анкерных болтов 
(в комплект поставки не входят).
Металлические элементы:

Стойка выполнена из стального листа толщиной не менее 6 мм.

Табличка выполнена из стального листа толщиной не менее 2 мм.

Изображение на табличку наносится методом ультрафиолетовой печати или эквивалент.

Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.




