ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
	Наименование
	Характеристики

	Оборудование интерактивное
«Мышиная охота»
Aviator 890.761.01
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	Внешние размеры

Длина, ±20 мм

800
Ширина, ±20 мм

800
Высота, ±20 мм

800
Комплектация

“Мышиная охота”, шт.
1
Стойка для бетонирования, шт.
2
Глубина бетонирования – 0,5 м

Оборудование интерактивное «Мышиная охота» предназначено для размещения и эксплуатации в общественных местах и учреждениях с целью организации досуга и развития пользователей. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 

Изделие соответствует требованиям современного дизайна, соответствует требованиям, заложенным в действующей нормативной документации. Изделие сопровождается паспортом, содержащим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены акриловой влагостойкой краской. Покрытие износостойкое. Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Сборка производится при помощи резьбовых соединений и саморезов.

Монтаж должен производиться путем бетонирования стойки.

Фанерные элементы:

Штурвал выполнен из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм и 30 мм.
Деревянные элементы:

Стойка выполнена из клееного бруса хвойных пород сечением не менее 150х150 мм.

Металлические элементы:

Стойка для бетонирования выполнена из стального листа толщиной не менее 3 мм.

Прижимная пластина выполнена из стального листа толщиной не менее 4 мм.

Сверху штурвал покрыт монолитным поликарбонатом толщиной не менее 4 мм.
Крепеж оцинкованный.

Внешний вид изделия должен соответствовать прилагаемому изображению.



